1. OK
2. W przeglądarce internetowej otwieram stronę: [**http://192.168.5.1**](http://192.168.5.1) **OK**
3. Wprowadzam hasło do WiFi i odznacz Konfiguracja przez DHCP i ustaw stały adres .

U Ciebie to np. 192.168.0.110 , Bramka to 192.168.0.1 i Maska sieci 255.255.255.0

I zapisz



1. „Urządzenie powinno zostać zresetowane oraz powinno podłączyć się do sieci WiFi”

Powinno być na liście pod adresem 192.168.0.110



W poniższym ekranie ustaw Nazwa dowolna , Ilość led – 4 , reszta tak jak jest



Oprócz tego włącz na dole tego okna API domoticz i potem jak zapiszesz to na liście po lewej pojawi się zakładka ustawienia serwera i tam trzeba wpisać adres twojego serwera domoticz i ewentualnie login i hasło jeżeli masz ustawione logowanie do domoticza.

Tu dodaj Led 1



Analogicznie led 2



Led 3



Led 4



Musisz dodać też wszystkie przyciski i tak

1 to GPIO 0 i jednocześnie Systemowy , ale zaznacz sterowanie przekaźnikiem 1

2 to GPIO 9 steruje przekaźnikiem 2

3 to GPIO 10 ------przekaźnik 3

4 to GPIO 14 ------ przekaźnik 4





Niby się restartuje, przekaźniki wydają charakterystyczny dźwięk (urządzenia nadal nie widzę w sieci routera)…

1. Przechodzę do konfiguracji Domoticz:





Komendy są złe

<http://192.168.0.110//?device=AFE-Device&name=Pokoj1&command=on>

<http://192.168.0.110//?device=AFE-Device&name=Pokoj1&command=off>

Powinno być

http://192.168.0.110/?device=relay&name=Pokój1&command=on&source=domoticz





….. No i generalnie nie działa, a ja nie mam na to pomysłu, na forum nie wygrzebałem nic co by problem rozwiązywało…